Q1 a: 850/ (0.5\*0.4)=4250 n/m2

Q1 b:850/ (0.3\*0.4)=7083.33 n/m2

Q2: f=500\*0.4\*0.8=160 n/m2