**Twisted pairs**

**نظام الكابلات المجدولة هو كبل يتكون من زوج واحد أو عدة أزواج من الأسلاك النحاسية. هذه الأسلاك ملتوية معًا وحول بعضها البعض ومعزولة بمركب بوليمري عازل. يساعد الالتواء على تقليل الإشعاع الكهرومغناطيسي ويقاوم التداخل الخارجي.**